WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2016-08-15
Tapetenklebstoffe
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand April 2016.

VdL-Richtlinie 01: Richtlinie zur Deklaration von Inhaltsstoffen in Bautenlacken, Bautenfarben und verwandten Produkten,„VdL-Richtlinie Bautenanstrichstoffe", revidierte Ausgabe November 2013 (Zugriff am 17.08.2015)

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6, Tapetenklebstoffe
Anforderung QN 2, 3, 4  BNB BN 1.1.6, Tapetenklebstoffe 
Anforderung QN 5 , BNB BN 1.1.6, Tapetenklebstoffe

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6			Tapetenklebstoffe

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für Tapetenkleber einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Leistungserklärung 

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	EPD

Anforderung QN 2, 3, 4  BNB BN 1.1.6			Tapetenklebstoffe

Hinweise:
Für die Erfüllung von QN4 werden im Fall der Tapetenkleber keine höheren Anforderungen gestellt als für QN2+3. Es finden sich deshalb nur unter QN4 Textbausteine, die die Anforderungen von QN2+3 automatisch mit erfüllen. 

Produktanforderung
Verwendung von Pulverprodukten (Kleister) oder lösemittelfreier Dispersions-Klebstoffe gemäß GISCODE D1

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration, sowie die Einstufung nach GISCODE D1 für Dispersions-Klebstoffe sind für Tapetenkleber einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	EPD

Wenn keine Pulverklebstoffe verwendet werden gilt:
Verwendung von lösemitelfreien Dispersions-Klebstoffen mit Einstufung in GISCODE D1.
Bei der Verwendung von flüssigen oder pastösen Produkten müssen diese in  GISCODE D1 (lösemittelfreie Dispersions-Klebstoffe) eingestuft sein. 
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Anforderung QN 5  BNB BN 1.1.6			Tapetenklebstoffe

Produktanforderung	
Weichmacherfrei Pulverprodukten (Kleister) oder 
weichmacherfreie, lösemittelfreie Dispersionskleber nach VdL-RL 01

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an Produktdokumentation,-deklaration und Inhaltsstoffe sind für Tapetenkleber einzuhalten:
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	EPD

weichmacherfreie Pulverprodukte
Pulverprodukte dürfen keine Weichmacher entsprechend der Richtlinie zur Deklaration von Inhaltsstoffen in Bautenlacken, Bautenfarben und verwandten Produkten  (VdL-RL 01) der des Verbandes der deutschen Lack und druckfarbeninustrie e.V. enthalten:
-	Weichmacher sind im Sinne dieser Richtlinie sind Substanz die einem Beschichtungsstoff zugesetzt wird, um die Verformbarkeit der Beschichtung zu verbessern. (DIN EN ISO 4618).
-	Weichmacher im Sinne dieser Richtlinie werden in Dispersionsfarben auch als Filmbildehilfsmittel eingesetzt.
-	Weichmacher im Sinne dieser Richtlinie sind z.B.: - Adipinsäureester (Adipate) - Alkylsulfonsäureester (C10-C20) des Phenols und der Methylphenole - Glutarsäureester (Glutarate) - Maleinsäureester (Maleinate).
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellerklärung, dass das Produkt die genannten Anforderungen gemäß Definition VdL-RL01 einhält
-	EPD , PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

lösemittelfreie und weichmacherfreie Flüssigprodukte
Als Flüssigprodukte sind nur lösemittelfreie und weichmacherfreie Dispersions-Klebstoffe entsprechend VdL-RL 01 zulässig:
Die Eigenschaften des Beschichtungsstoffes sollte entsprechend der DIN EN 13 300 klassifiziert werden.
Der VOC-Gehalt und Weichmacheranteil darf jeweils 1 g/l nicht überschreiten. Der VOC Gehalt wird nach DIN 55 649 bestimmt.
Folgende Stoffe oder Zubereitungen dürfen nicht zugesetzt werden:
-	Stoffe, die in Anhang I der CLP-Verordnung 1272/2008 als sehr giftig (T+), giftig (T), krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend eingestuft werden müssen;
-	Stoffe, die in der TRGS 905 oder in der MAK-Liste in der jeweils gültigen Fassung als krebserzeugend nach EG-Kategorie Carc.Cat.1, Carc.Cat.2 oder Carc.Cat.3 oder nach MAK-Einstufung K1, K2, oder K3; erbgutverändernd nach EG-Kategorie Mut.Cat.1, Mut.Cat.2 oder Mut.Cat.3 oder M1, M2 oder M3 fortpflanzungsgefährdend nach EG-Kategorie Repr.Cat.1, Repr.Cat.2, Repr.Cat.3 oder RE/F1, RE/F2 oder RE/F3 eingestuft sind.
-	Zubereitungen, die Blei-, Cadmium- oder Chrom(VI)-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten. Ausgenommen sind prozessbedingte, technisch unvermeidbare (natürliche oder produktionsbedingte) Verunreinigungen in Mengen bis zu 0,01 Gew.-% (100 ppm), bzw. für Blei 0,02 Gew.-% (200 ppm), die im Rohstoff enthalten sein können.
Zur Topfkonservierung können verwendet werden:
-	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) mit einer Konzentration von maximal 200 ppm
-	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (BNPD) ≤ 200 ppm
-	Gemisch aus 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT)/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) im Verhältnis 3:1 mit einer Konzentration von maximal 50 ppm; empfohlen wird eine Konzentration von unter 15 ppm
-	BIT/MIT (1:1) ≤ 200 ppm
-	BIT/MIT (1:1) + CIT/MIT (3:1) ≤ 125 ppm + ≤ 15 ppm
-	BIT/MIT (1:1) + CIT/MIT (3:1) ≤ 150 ppm + ≤ 12,5 ppm
-	BIT + CIT/MIT (3:1) ≤ 150 ppm + ≤ 12,5 ppm
-	BNPD + CIT/MIT (3:1) ≤ 130 ppm + ≤ 15 ppm
-	BNPD + CIT/MIT (3:1) ≤ 150 ppm + ≤ 10 ppm
-	BNPD + CIT/MIT (3:1) ≤ 170 ppm + ≤ 5 ppm
-	BNPD + MIT/BIT (1:1) ≤ 120 ppm + ≤ 75 ppm
-	1,2-Dibrom-2,4-dicyanbutan (DBDCB) ≤ 500 ppm
-	3-Jod-2-propinyl-butylcarbamat (IPBC) mit einer Konzentration von maximal 80 ppm
-	Silberchlorid auf geeigneten Trägern mit einer Konzentration von maximal 100 ppm an Silberchlorid.
-	Formaldehyd
Als Formaldehyddepotstoffe können verwendet werden:
-	N-Formale (z.B. Methylolharnstoffe, Dimethyloldimethylhydantoin, Trimethylolallantoin)
-	O- Formale (z.B. Phenylmethoxymethanol, 2,5-Dioxahexa-1,6-diol)
Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 mg/kg nicht überschreiten. Formaldehyddepotstoffe dürfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an freiem Formaldehyd von 10 mg/kg nicht überschritten wird. Bestimmungsmethode nach VdL-Richtlinie-Nr. 03.
Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 mg/kg überschreiten, wenn die Raumluftemission von Formaldehyd in einem Kammerverfahren während der Verarbeitung 0,25 ppm nicht überschreitet und spätestens 24 h nach Beginn der Beschichtung unter 0,05 ppm liegt. Dieses gilt als eingehalten, wenn nach der VdL-Richtlinie Nr. 03 gemessen in-can nicht mehr als 100 ppm Formaldehyd nachgewiesen werden.
-	3-Jod-2-propinyl-butylcarbamat (IPBC) mit einer Konzentration von maximal 80 ppm.
-	Silberchlorid auf geeigneten Trägern mit einer Konzentration von maximal 100 ppm an Silberchlorid.
Die oben angeführten Konservierungsvorschläge lehnen sich an die des RAL Umweltzeichen 102 (Emissionsarme Wandfarben) an.
Weitere Konservierungsmittel können eingesetzt werden, wenn der Technische Arbeitskreis Bautenlacke (TKB) im VdL dies aufgrund des vorgelegten toxikologischen Datenmaterials entscheidet und einem Maximalwert festgelegt hat. Die Entscheidung wird mit Rundschreiben des VdL bekannt gegeben.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellerklärung, dass das Produkt die genannten Anforderungen gemäß Definition VdL-RL01 einhält
-	EPD , PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)