WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-07-21
Schaumkunststoffe und geschäumte Elastomere
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand Juli 2017.

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6, Schaumkunststoffe und geschäumte Elastomere
Anforderung QN 2,3,4,5 BNB BN 1.1.6, Schaumkunststoffe und geschäumte Elastomere

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Hinweise zu Schaumkunststoffe und geschäumte Elastomere
- keine besonderen Hinweise-
Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6	Kunstschaum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik

Hinweise:
Für Kunstschaum-Dämmstoffe an Außenwänden (z.B. in WDVS) bzw. in Aufenthaltsräumen gelten weitergehende Anforderungen, siehe hierzu die materialökologischen Anforderungen / Textbausteine  fürAußenwanddämmung bzw. Dämmstoffe in Aufenthaltsräumen.
(z.B. gelten für alle Außenwanddämmungen ab QN4 die Anforderungen entsprechend Blauer Engel, RAL-UZ 140). 
Die folgenden Textbausteine gelten nicht für Spritz- und Montageschäume, siehe hierzu materialökologische Anforderungen für Spritz- und Montageschäume

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für Kunstschaum-Dämmstoffe (z.B. EPS  /XPS  /PUR Dämmprodukte, gummiartige Dämmprodukte auf Kautschuk- und PE-Basis etc.) einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. 
Mindestens vorzulegen hierfür sind:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel, (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 156, Österr. UZ 43, Emicode)  SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

Anforderung QN 2, 3, 4, 5  BNB BN 1.1.6	Kunstschaum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik

Hinweise:
Für die Erfüllung von QN5 werden im Fall der Kunstschaum-Dämmstoffe keine höheren Anforderungen gestellt als für QN2,3+4. Es finden sich deshalb nur unter QN5 Textbausteine, die die Anforderungen von QN2-4 automatisch mit erfüllen.
Für Kunstschaum-Dämmstoffe an Außenwänden (z.B. in WDVS) bzw. in Aufenthaltsräumen gelten weitergehende Anforderungen, siehe hierzu die materialökologischen Anforderungen / Textbausteine  fürAußenwanddämmung bzw. Dämmstoffe in Aufenthaltsräumen.
(z.B. gelten für alle Außenwanddämmungen ab QN4 die Anforderungen entsprechend Blauer Engel, RAL-UZ 140). 
Die folgenden Textbausteine gelten nicht für Spritz- und Montageschäume, siehe hierzu materialökologische Anforderungen für Spritz- und Montageschäume

Produktanforderung

Ausschluss halogenierter Treibmittel für alle Kunstschaum-Dämmstoffe

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel HBCDD) , maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent, zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus EPS und XPS

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel TCEP) , maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent, zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus PUR, PIR

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel CP, PBDE) , maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent, zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus Kautschuk, PP, PE und EPDM

Ausschluss von Altreifengranulat zusätzlich für gummiartige Dämmprodukte auf Kautschuk- und PP/PE/EPDM-Basis im Innenbereich

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und –Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Kunstschaum-Dämmstoffe (z.B. EPS  /XPS  /PUR Dämmprodukte, gummiartige Dämmprodukte auf Kautschuk- und PE-Basis etc.) einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen hierfür sind:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeit:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Emicode) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

Ausschluss halogenierter Treibmittel für alle Kunstschaum-Dämmstoffe
Bei den Produkten ist nachzuweisen, dass sie frei sind von
-	halogenierten Treibmitteln

Nachweismöglichkeit:
-	Herstellererklärung
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.:Blauer Engel RAL-UZ 156, Österr. UZ 43)
-	EDB, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel HBCDD) 
zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus EPS oder XPS
Für die Kunstschaum-Dämmstoffen aus EPS oder XPS ist zusätzlich nachzuweisen, dass diese keine der folgenden Stoffe als konstitutionelle Bestandteile (d.h. als Stoffe, die unverändert im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten oder abspalten:

-	Hexabromcyclododecan (HBCDD)
Hinweis: HBCDD wird regelmäßig als Flammschutzmittel verwendet.

Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine HBCDD oder keine SVHC benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse 
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Österr. UZ 43) 
-	EDB, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel TCEP) 
zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus PUR, PIR

Für die Kunstschaum-Dämmstoffen aus PUR, PIR ist zusätzlich nachzuweisen, dass diese keine der folgenden Stoffe als konstitutionelle Bestandteile (d.h. als Stoffe, die unverändert im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten oder abspalten:

-	Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) 
Hinweis: TCEP wird regelmäßig als Flammschutzmittel verwendet.

Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt.
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine TCEP oder keine SVHC benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Österr. UZ 43)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel CP, PBDE) 
zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus PP, PE, EPDM, Kautschuk
Für die Kunstschaum-Dämmstoffen aus PP, PE, EPDM oder Kautschuk ist zusätzlich nachzuweisen, dass diese keine der folgenden Stoffe als konstitutionelle Bestandteile (d.h. als Stoffe, die unverändert im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten oder abspalten:
-	Chlorparaffine C10-C>17 (CP)
-	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Hinweis: Diese Stoffe werden regelmäßig als Flammschutzmittel verwendet.

Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine HBCDD oder keine SVHC benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Österr. UZ 43)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von Altreifengranulat 
zusätzlich für gummiartige Dämmprodukte auf Kautschuk- und PP, PE, EPDM-Basis im Innenbereich 
Für gummiartige Dämmprodukte auf Kautschuk- und PP, PE, EPDM-Basis im Innenbereich ist nachzuweisen, dass sie frei sind von
-	Altreifengranulat

Nachweismöglichkeit:
-	Herstellererklärung
-	EDB, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Für Kunstschaum-Dämmstoffe an Außenwänden (z.B. in WDVS) bzw. in Aufenthaltsräumen gelten weitergehende Anforderungen, siehe hierzu die materialökologischen Anforderungen / Textbausteine  für Außenwanddämmung bzw. Dämmstoffe in Aufenthaltsräumen.