WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-07-21
Dämmstoffe in WDVS
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand Juli 2017.

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6, Dämmstoffe in WDVS
Anforderung QN 2,3, BNB BN 1.1.6, Dämmstoffe in WDVS
Anforderung QN 4,5, BNB BN 1.1.6, Dämmstoffe in WDVS

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6	Außenwanddämmungen

Hinweise: 
Die folgenden Textbausteine gelten für mineralische und nicht mineralische Außenwanddämmungen. Für Spritz- und Montageschäume, die ggf. zur Verklebung oder Verfugung von Dämmstoffen eingesetzt werden gibt es eigene materialökologische Anforderungen.
WDV-Systeme bestehen aus verschiedenen Material-Komponenten. Abhängig vom jeweiligen WDVS können Komponenten enthalten sein, für die zur Erfüllung von BNB-Kriterium 1.1.6, QN 2 weitere Anforderungen gelten, z.B. Klebstoffe, Putze, Anstriche, die dann ebenfalls zu berücksichtigen sind. Im Zuge der weiteren Umsetzung von BNB-Kriterium 1.1.6 in Wecobis werden zugehörige Textbausteine jeweils im rechten Navigationsbalken verlinkt. Die Anforderungen an Kunstschaum-Dämmstoffe und Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind hier bereits zusammengeführt.
WDV-Systeme mit dem Blauen Engel RAL-UZ 140 erfüllen mit allen Komponenten die Anforderungen bis einschließlich QN5.

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für Außenwanddämmungen einzuhalten: 
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (falls vorhanden, für Erzeugnisse nicht verpflichtend
Deklaration besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (falls vorhanden, für Erzeugnisse nicht verpflichtend)
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140, natureplus Qualitätszeichen RL0100ff, RL0300ff, RL0400ff, Österr. UZ 43, Österr. UZ 44) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Deklaration biozider Wirkstoffe
Deklaration aller Biozide und bioziden Wirkstoffe gemäß Biozid-Verordnung: Angabe der vorhandenen bioziden Eigenschaften sowie die Bezeichnung aller enthaltenen bioziden Wirkstoffe, ggf. Bezeichnung von Nanomaterialien und einschlägige Verwendungsvorschriften (inklusive etwaiger Vorsichtsmaßnahmen).
Wenn keine Rückstände der bioziden Wirkstoffe mehr in der behandelten Ware vorhanden sind, muss das Produkt nicht gekennzeichnet werden.

Die Definition von „Biozid“ entspricht dabei der  Biozid-Verordnung in geltender Fassung.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung
-	Etikette
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140) Biozide ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der Biozide erhoben werden.
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 2+3  BNB BN 1.1.6	Dämmstoffe in WDVS

Hinweise: 
Für die Erfüllung von QN3 werden im Fall der Außenwanddämmungen keine höheren Anforderungen gestellt als für QN2. Es finden sich deshalb nur unter QN3 Textbausteine, die die Anforderungen von QN2 automatisch mit erfüllen. 
Die folgenden Textbausteine gelten für mineralische und nicht mineralische Außenwanddämmungen. Für Spritz- und Montageschäume, die ggf. zur Verklebung oder Verfugung von Dämmstoffen eingesetzt werden gibt es eigene materialökologische Anforderungen.
WDV-Systeme bestehen aus verschiedenen Material-Komponenten. Abhängig vom jeweiligen WDVS können Komponenten enthalten sein, für die zur Erfüllung von BNB-Kriterium 1.1.6, QN 2 weitere Anforderungen gelten, z.B. Putze, Anstriche, die dann ebenfalls zu berücksichtigen sind. Im Zuge der weiteren Umsetzung von BNB-Kriterium 1.1.6 in Wecobis werden zugehörige Textbausteine jeweils im rechten Navigationsbalken verlinkt. Die Anforderungen an Kunstschaum-Dämmstoffe und Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind hier bereits zusammengeführt.
WDV-Systeme mit dem Blauen Engel RAL-UZ 140 erfüllen mit allen Komponenten die Anforderungen bis einschließlich QN5.

Produktanforderung
Ausschluss halogenierter Treibmittel für alle Kunstschaum-Dämmstoffe
Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel HBCDD) , maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent, zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus EPS und XPS
Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel TCEP) , maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent, zusätzlich für Kunstschaum-Dämmstoffe aus PUR, PIR
Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Borate), maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent, für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Außenwanddämmungen einzuhalten: 
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (falls vorhanden, für Erzeugnisse nicht verpflichtend
Deklaration besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff. 
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (falls vorhanden, für Erzeugnisse nicht verpflichtend)
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140, natureplus Qualitätszeichen RL0100ff, RL0300ff, RL0400ff, Österr. UZ 43, Österr. UZ 44) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Deklaration biozider Wirkstoffe
Deklaration aller Biozide und bioziden Wirkstoffe gemäß Biozid-Verordnung: Angabe der vorhandenen bioziden Eigenschaften sowie die Bezeichnung aller enthaltenen bioziden Wirkstoffe, ggf. Bezeichnung von Nanomaterialien und einschlägige Verwendungsvorschriften (inklusive etwaiger Vorsichtsmaßnahmen).
Wenn keine Rückstände der bioziden Wirkstoffe mehr in der behandelten Ware vorhanden sind, muss das Produkt nicht gekennzeichnet werden.

Die Definition von „Biozid“ entspricht dabei der  Biozid-Verordnung in geltender Fassung.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung
-	Etikette
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140) Biozide ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der Biozide erhoben werden.
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss halogenierter Treibmittel für alle Kunstschaum-Dämmstoffe
Für Kunstschaum-Dämmstoffe ist nachzuweisen, dass diese frei sind von
-	halogenierten Treibmitteln

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Österr. UZ 43) 
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel HBCDD)
zusätzlich bei Kunstschaum-Dämmstoffen aus EPS oder XPS
Für Kunstschaum-Dämmstoffe aus EPS oder XPS ist zusätzlich nachzuweisen, dass diese keine der folgenden Stoffe als konstitutionelle Bestandteile (d.h. als Stoffe, die unverändert im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten oder abspalten:
-	Hexabromcyclododecan (HBCDD)
Hinweis: HBCDD werden regelmäßig als Flammschutzmittel verwendet.
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt.
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine HBCDD oder keine SVHC benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Österr. UZ 43) 
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Flammschutzmittel TCEP)
zusätzlich bei Kunstschaum-Dämmstoffen aus PUR, PIR
Für Kunstschaum-Dämmstoffe aus PUR oder PIR ist zusätzlich nachzuweisen, dass diese keine der folgenden Stoffe als konstitutionelle Bestandteile (d.h. als Stoffe, die unverändert im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten oder abspalten:
-	Tris(2-chlorethyl)phosphat TCEP
Hinweis: TCEP wird regelmäßig als Flammschutzmittel verwendet. 
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt. 
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine TCEP oder keine SVHC benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Österr. UZ 43)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe (Borate)
zusätzlich für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ist nachzuweisen, dass diese keine der folgenden Stoffe als konstitutionelle Bestandteile (d.h. als Stoffe, die unverändert im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten oder abspalten:
-	Borsäure
-	Dibortrioxid
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt. 
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine Borate oder keine SVHC benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. natureplus Qualitätszeichen RL0100ff, RL0300ff, Österr. UZ 44)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 4+5, BNB BN 1.1.6  Dämmstoffe in WDVS
Hinweise:
Für die Erfüllung von QN5 werden im Fall der Außenwanddämmungen keine höheren Anforderungen gestellt als für QN4. Es finden sich deshalb nur unter QN5 Textbausteine, die die Anforderungen von QN4 automatisch mit erfüllen.
Die folgenden Textbausteine gelten für mineralische und nicht mineralische Außenwanddämmungen. Für Spritz- und Montageschäume, die ggf. zur Verklebung oder Verfugung von Dämmstoffen eingesetzt werden gibt es eigene materialökologische Anforderungen.
WDV-Systeme bestehen jedoch aus verschiedenen Material-Komponenten. Abhängig vom jeweiligen WDVS können Komponenten enthalten sein, für die zur Erfüllung von BNB-Kriterium 1.1.6, QN 2 weitere Anforderungen gelten, z.B. Klebstoffe, Putze, Anstriche, die dann ebenfalls zu berücksichtigen sind. Im Zuge der weiteren Umsetzung von BNB-Kriterium 1.1.6 in Wecobis werden zugehörige Textbausteine jeweils im rechten Navigationsbalken verlinkt. Eine abschließende Zusammenstellung aller Texte in einem Dokument ist geplant.
WDV-Systeme mit dem Blauen Engel RAL-UZ 140 erfüllen mit allen Komponenten die Anforderungen bis einschließlich QN5.
Produktanforderung
Produkte gemäß Blauer Engel RAL-UZ 140 Wärmedämmverbundsysteme oder gleichwertig hinsichtlich der Anforderungen zu gefährlichen Stoffen und SVHC, Bioziden sowie halogenierten Treibmitteln
(von Kunstschaum-Dämmstoffen derzeit nicht vollständig erfüllbar)
Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind gemäß Blauer Engel (RAL-UZ 140) Außenwanddämmungen einzuhalten: 
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (falls vorhanden, für Erzeugnisse nicht verpflichtend)
Ausschluss von Gefahrstoffen der folgenden Kategorien:
krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende (CMR-) Stoffe,
toxische Stoffe, sensibilisierende Stoffe, gewässergefährdende Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein oder abgespalten werden:
Stoffe, die gemäß der EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung) in die folgenden Gefahrenkategorien und H-Sätze oder der Richtlinie 67/548/EWG  in R-Sätzen eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen:
-	karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B
H350, R45: Kann Krebs erzeugen
H350i, R49: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen
-	keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A / Muta. 1B
H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen
-	reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B
H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen
H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen / Kann das Kind im Mutterleib schädigen
H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen / Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen / Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
-	akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox 1, Acute Tox. 2 
H300, R28: Lebensgefahr bei Verschlucken
H310, R27: Lebensgefahr bei Hautkontakt
H330, R26: Lebensgefahr bei Einatmen
-	akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox. 3
H301, R25: Giftig bei Verschlucken
H311, R24: Giftig bei Hautkontakt
H331, R23: Giftig bei Einatmen
-	toxisch mit spezifischer Zielorgan-Toxität der Kategorie STOT SE 1 
H370, R39 mit R23/24/25 bzw. R26/27/28: Schädigt die Organe
toxisch mit spezifischer Zielorgan-Toxität der Kategorie STOT RE 1
H372, R48 mit R23/24/23: Kann die die Organe schädigen bei längerer und wiederholter Exposition
Stoffe, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:
-	krebserzeugend (K1, K2 )
-	erbgutverändernd (M1, M2 )
-	fortpflanzungsgefährdend (RF1, RF2, RE1, RE2 )
Stoffe, die in derMAK-Liste eingestuft sind als:
-	krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1, Kategorie 2
-	keimzellmutagene Arbeitsstoffe Kategorie 1, Kategorie 2

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140, natureplus Qualitätszeichen RL0300ff, RL0400ff)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss halogenierter organischer Verbindungen als Treibmittel bei geschäumten Dämmstoffen
Bei der Herstellung von Dämmstoffen dürfen keine halogenierten organischen Verbindungen als Treibmittel (z. B. fluorierte Treibhausgase [H-FKW]) eingesetzt werden.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140, natureplus Qualitätszeichen RL0300ff, RL0400ff)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss von PBT-/vPvB- Stoffen, gewässergefährdenden Stoffen und halogenierten organischen Verbindungen als Flammschutzmittel
Dämmstoffe dürfen keine  Flammschutzmittel enthalten, die als persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT-) Stoffe oder als sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB-) Stoffe nach den Kriterien der Verordnung 1907/2006/EC (REACH), Annex XIII, identifiziert sind. Weiter sind alle mit H410 bzw. R50/R53 (Sehr giftig für Wasserorganismen; Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben) gekennzeichneten Stoffe ausgeschlossen.
Wärmedämmstoffe dürfen ferner keine halogenierten organischen Verbindungen als Flammschutzmittel enthalten.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140, natureplus Qualitätszeichen RL0100ff, RL0300ff, RL0400ff)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Kann die Einhaltung bezüglich halogenierter organischer Verbindungen als Flammschutzmittel nicht erklärt werden, ist der Gehalt der Halogene Fluor, Chlor und Brom durch Verbrennungsanalyse (Totalaufschluss) zu bestimmen und darf als Anteil tolerierbarer Verunreinigungen 1 g/kg nicht überschreiten.
Ausschluss von Bioziden
Dämmstoffe dürfen keine Biozide enthalten. Die Definition von „Biozid“ entspricht dabei der Biozid-Verordnung in geltender Fassung.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 140)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)