WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-07-27
Planungsziele Innenraumluft
Textbaustein Teil 1  - Allgemeine Standardbeschreibung Raumluftmessung
lokale Umwelt, BNB BN 1.1.6 / Innenraumluft, BNB BN 3.1.3 
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht. Für eine sinngemäße Verwendung der Textbausteine ist die Durchsicht und Beachtung der Hinweise unabdingbar. 

Basis
Dieser Textbaustein basiert auf dem Kriterien-Steckbrief  "Innenraumhygiene" (BNB_BN_3.1.3 Version / Stand 01.03.2017) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau.

Gliederung und Inhalt
•	Übersicht Raumluftmessung 
enthält eine Übersichtstabelle mit Hinweise und Erläuterung für den Nutzer der Textbausteine. Sie dient auch zur Orientierung über die möglichen Planungsziele, die in Textbaustein 2 definiert werden sollen.
•	Raumluftmessung als Qualitätskontrolle
Textbaustein Teil 1  - Allgemeine Standardbeschreibung zur Raumluftmessung
Der Textbaustein ist unabhängig von der Produktgruppe und kann verwendet werden, um sämtliche Planungs- und Baubeteiligte über die Bewertung und Sicherstellung der Innenraumlufthygiene durch Raumluftmessung in Bezug auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd gemäß Kriteriensteckbrief 3.1.3 "Innenraumlufthygiene" (BNB_BN_3.1.3) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB)  in Kenntnis zu setzen.
Dabei müssen Planungsziele definiert werden, die sich an den Qualitätsniveaus des Kriteriensteckbriefs  BNB BN 3.1.3 "Innenraumlufthygiene" orientieren können, auch wenn ein Gebäude nicht nach BNB zertifiziert werden soll.
In Textbaustein Teil 1 werden daher die Anforderungen für alle 3 Qualitätsniveaus angegeben. Der Anwender soll dabei eine Auswahl treffen, welches Ziel (QN) für das Projekt als Zielvorgabe festgelegt ist.
Es wird nicht empfohlen, die Mindestanforderung entsprechend QN0 (hygienisch auffällig) als Planungsziel zu definieren.
Achtung! Die Verwendung von Textbaustein Teil 1 allein gewährleistet noch keine Verbesserung der Raumluftqualität. Es handelt sich nur um eine allgemeine Standardbeschreibung, welche Innenraumluftqualität erreicht werden soll und wie die tatsächlich erreichte Qualität durch die Raumluftmessung geprüft wird.

Hinweis auf Textbausteine Teil 2 - Produktanforderungen Innenraumlufthygiene
Bei den Textbausteinen Teil 2 handelt es sich um produktgruppenspezifische Anforderungen, die sich in den Textbausteinen der jeweiligen Bauproduktgruppe finden. Diese Textbausteine enthalten Empfehlungen für bauproduktgruppenspezifische Materialanforderungen, die geeignet sind, ein hohes Qualitätsniveau  bei der Raumluftmessung sicherzustellen und einen hohen Erfüllungsgrad des Kriteriensteckbriefs BNB_BN_3.1.3, Teilkriterium " Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd" erwarten lassen. Dadurch können die Materialanforderungen in Entwurfs- / Ausführungs- und Detailplanung sowie in den Leistungsverzeichnissen des Bauvertrages beschrieben werden.

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.
Übersicht Raumluftmessung 

Grundlagen und Randbedingungen der Raumluftmessung
Anforderungen nach BNB_BN_3.1.3 Innenraumlufthygiene als tabellarische Übersicht
Nachfolgende Tabelle 1 und 2 stellen die Anforderungen an VOC- und Formaldehyd-Konzentrationen in Abhängigkeit des Qualitätsniveaus nach Kriteriensteckbrief BNB_BN_3.1.3 dar. Die Bestimmung des VOC-Gehalts und des Formaldehyds in der Raumluft erfolgt chemisch-analytisch gemäß einschlägiger VDI-Richtlinien sowie der DIN EN ISO 16000-5 und DIN ISO 16000-6.
Die Randbedingungen zur Raumluftmessung bezüglich Messzeitpunkt, der zu erprobenden Räume und der Anzahl der Messungen sind in Anlage 1 des Kriteriensteckbriefs erläutert.

Tabelle 1: Anforderung an die TVOC- und Einzelkonzentrationen
 Qualitätsniveau  (QN)	Raumluftkonzentration aller untersuchter Räume VOC 	Bewertung	
 	TVOC (mg/ m3)	Einzelkonzentration	 	
2	≤ 0,3	≤ RW I*	50	
1	≤ 0,1	≤ RW I*	25	
0	≤ 3	≤ RW II*	0	
 	> 3	> RW II*	keine Zertifizierung möglich!	
*RW I und RW II = Innenraumluft-Richtwerte des Ausschuss für Innenraumrichtwerte (vormals Ad-Hoc-Arbeitsgruppe) des Umweltbundesamts → Download der aktuellen Liste

 Tabelle 2: Anforderung an die Formaldehyd-Konzentrationen
 Qualitätsniveau  (QN)	Raumluftkonzentration aller untersuchter Räume  	Bewertung	
 	Formaldehyd  (mg/ m3)	 	
2	≤ 0,03 	50	
1	≤ 0,06	25	
0	≤ 0,10	0	
 	> 0,10	keine Zertifizierung möglich!	

Wichtiger Hinweis zum Formaldehyd-Richtwert:
Der Formaldehyd-Richtwert RW I hat sich geändert. Er liegt seit August 2016 bei 0,1 mg/m3 (statt vorher bei 0,12 mg/m3).
aktuelle Liste der Richtwerte → Umweltbundesamt / Ausschuss für Innenraumrichtwerte

Für die Einstufung in QN 1 bis 2 sind alle Einzelanforderungen (TVOC, Einzelkonzentrationen und Formaldehyd) einzuhalten.
Die Erfüllung der Anforderungen an die VOC- und Formaldehyd-Konzentrationen gemäß QN 1 bis 2 ist getrennt zu ermitteln und jeweils ein arithmetischer Mittelwert aus den Messergebnissen aller untersuchten Räume zu bilden. Bezüglich TVOC und Formaldehyd sind Zwischenwerte für die Ermittlung der Bewertungspunkte abschittsweise zu interpolieren.
Für die Gesamtbewertung VOC und Formaldehyd ist das schlechtere Qualitätsniveau maßgeblich. (z. B.: ergibt sich für VOC eine Bewertungspunktzahl von 35 und für Formaldehyd nur 20, so sind 20 Punkte anzusetzen.)
Für die Einstufung in QN 0 ist die Überschreitung einer der angegebenen Anforderungswerte für TVOC, VOC-Einzelkonzentration oder Formaldehyd entscheidend. Bei geringfügigen Überschreitungen sind unter bestimmten Voraussetzungen Nachmessungen zulässig – siehe hierzu Erläuterung in Anlage 1 unter „Kontrollmessungen“. Maßgeblich für die Bewertung gemäß QN 0 und für den Zertifizierungsausschluss bei Unterschreitung des QN 0 ist der schlechteste Wert aller untersuchten Räume.

Insgesamt bestimmt die gemessene Qualität der Raumluft die Bewertung nach Kriteriensteckbrief BNB 3.1.3 zu 50 %. Die weiteren 50 % der Bewertung hängen von der zu erwartenden Kohlendioxidkonzentrationen bei der späteren Nutzung der Innenräume ab.
Dabei ist das Raumvolumen und die Lüftungsrate bzw. der Außenluftvolumenstrom maßgeblich, die jeder Person zur Verfügung steht – sowohl bei natürlicher als auch bei mechanischer Belüftung. Dabei handelt es sich um eine Bewertung der Gebäudegeometrie und der technischen oder anlagentechnische Gebäudeausrüstung. Da diese nicht in Zusammenhang mit den materialbezogenen Anforderungen stehen, werden sie derzeit in WECOBIS nicht abgebildet.

Raumluftmessung als Qualitätskontrolle  Textbaustein Teil 1 / BNB_BN_3.1.3  Allgemeine Standardbeschreibung zur Raumluftmessung

Hinweise:
Informationen zum Aufbau und Inhalt der Textbausteine und zur Systematik hinsichtlich Teil 1 und Teil 2 finden sich im Reiter Erläuterung. Teil 2 liefert produktgruppenspezifische Anforderungen. Dazu finden sich im Modul Planungs- und Ausschreibungshilfen Datenblätter zu zahlreichen umwelt- und gesundheitsrelevanten Bauproduktgruppen  (z.B. Kleb- und Dichtstoffe im Innenraum, Verlegewerkstoffe für Boden- und Wandbeläge, Elastische Bodenbeläge).

Raumluftmessung zu VOC und Formaldehyd im Innenraum
Ziel
Ziel ist die Sicherstellung der Luftqualität im Innenraum unter hygienischen Gesichtspunkten
•	die zu keinen negativen Effekten hinsichtlich der Befindlichkeit der Raumnutzer führt,
•	die hygienische Sicherheit garantiert und möglichst auch eine empfundene olfaktorische Luftqualität gewährleistet,
•	die bei den Raumnutzern zu keinen negativen geruchlichen Wahrnehmungen führt.
Diese Qualität der Innenraumluft soll erreicht werden, ohne einen unnötigen hohen Aufwand an den Luftwechsel zu stellen, da sich dieser negativ auf die Energiebilanz des Gebäudes auswirken würde. 
Nachfolgende Anforderungen dienen der Bewertung der Zielerfüllung (Qualität).

Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd
Zur Sicherstellung der Innenraumlufthygiene werden nach Fertigstellung des Gebäudes die Innenräume auf die vorhandenen Immissionskonzentrationen an flüchtigen organischen Stoffen (VOC) überprüft sowie explizit der Einzelnachweis für Formaldehyd geführt. Die Bestimmung der TVOC-Konzentration im Raum erfolgt auf Basis der einschlägigen Normen (DIN EN ISO 16000-5, DIN ISO 16000-6, DIN ISO 16000-3). An VOC werden jene Verbindungen, die auch bei der Prüfung von Bauprodukten gemäß dem AgBB-Schema vorgesehen sind, untersucht. Die dabei ermittelten Konzentrationen werden der Bewertung zugrunde gelegt. Zielvorgabe ist ein sehr schadstoffarmes Gebäude mit sehr geringer Belastung der Nutzräume durch flüchtige organische Verbindungen, Formaldehyd und geruchsaktive Stoffe durch die im Bau verwendeten Materialien und Bauprodukte. Es bestimmt daher immer die Summe der Emissionen aller hierfür relevanten Materialien und Bauprodukte das Ergebnis. Die Messung des Formaldehyd- und des TVOC-Gehalts in der Raumluft in ausgewählten Räumen erfolgt bis spätestens 4 Wochen nach Gebäudefertigstellung,  jedoch ohne lose Möblierung.
Zielvorgabe für die Messung der flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd gemäß Kriteriensteckbrief BNB_BN_3.1.3
Zusätzlich zu den TVOC-Konzentrationen (gesamte VOC-Konzentration) werden für die Bewertung / Zielvorgabe auch die VOC-Einzelkonzentrationen gemäß den aktuell gültigen Richtwerten (RW I und RW II-Werte) der Ad-hoc AG IRK/AOLG herangezogen. Die Bewertung von Formaldehyd richtet sich hinsichtlich der Mindestanforderung (QN 1) nach dem aktuellen Richtwert RW I des Ausschuss für Innenraumrichtwerte des Umweltbundesamts,  für Formaldehyd von 0,1 mg/m³. Bei einem Überschreiten des Richtwertes ist das Gebäude als hygienisch bedenklich einzustufen. Dies führt ggfs. zum Ausschluss des Gebäudes von einer Zertifizierung nach BNB.

Als Zielvorgabe für flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd gelten die nachfolgende angegebene Werte in allen zu messenden Räumen:
Hinweis für den Nutzer der Textbausteine:
Es ist eine Zielvorgabe aus den drei nachfolgend angebotenen Alternativen auszuwählen oder eine eigene Vorgabe einzusetzen. Hinweistexte und nicht gewählte Qualitätsniveaus sind zu löschen. 
Qualitätsniveau 2  - Raumluft hygienisch unbedenklich
•	TVOC max. 0,3 mg/m3  
•	Einzelkonzentrationen max. RW I 
•	Formaldehyd max. 0,03 mg/m3 
 
alternativ:
Qualitätsniveau 1  - Hygienisch noch unbedenklich 
•	TVOC max. 1 mg/m3
•	Einzelkonzentrationen max. RW I
•	Formaldehyd max. 0,06 mg/m3 
 
alternativ 
(nicht empfehlenswert, von der Auswahl des Qualitätsniveaus 0 als Zielvorgabe wird abgeraten, da die  dort angegebenen Werte hygienisch auffällig sind und eine absolute Mindestanforderung darstellen):
Qualitätsniveau 0  - Mindestanforderung, hygienisch auffällig.  
•	TVOC max. 3 mg/m3
•	Einzelkonzentrationen max. RW II
•	Formaldehyd max. 0,10 mg/m3 

Mindestanforderung: 
Überschreitet der TVOC-Gehalt eine Konzentration von 3 mg/m³ bzw. der Formaldehydgehalt eine Konzentration von 0,10 mg/m² ist das Gebäude als hygienisch bedenklich einzustufen. Es kann dann auch insgesamt nicht nach BNB zertifiziert werden! Es  muss daher allen Planungs- und Bauausführungsbeteiligten klar sein, dass die Anforderungen der Emissionsbegrenzung bei VOC und Formaldehyd grundsätzlich geprüft wird und Abweichungen von der Zielvorgabe zu erheblichen Schäden führen können. Bei unerwarteten Messergebnissen und Abweichungen der verwendeten Materialien von den beschriebenen Anforderungen werden die Verursacher ermittelt und ggfs. auch zur Rechenschaft gezogen.