WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-10-31
Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand 21. Juli 2017.

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6, Fließbeschichtungen auf Epoxid- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)
Anforderung QN 2,3 BNB BN 1.1.6, Fließbeschichtungen auf Epoxid- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)
Anforderung QN 4 BNB BN 1.1.6, Fließbeschichtungen auf Epoxid- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)
Anforderung QN 5 BNB BN 1.1.6, Fließbeschichtungen auf Epoxid- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert, um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf

Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.

Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6  Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für Fließbeschichtungen auf Epoxid- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN3 (einschließlich QN2)  BNB BN 1.1.6  Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)

Hinweise:
Für die Erfüllung von QN3 werden im Fall der Fließbeschichtungen auf mineralischen Oberflächen keine höheren Anforderungen gestellt als für QN2. Es finden sich deshalb nur unter QN3 Textbausteine, die die Anforderungen von QN2 automatisch mit erfüllen. 
Die folgenden Anforderungen gelten für vor Ort verarbeitete Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- bzw. PU-Basis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc.). Für Fließbeschichtungen auf mineralischen Oberflächen - OS 8 und 11 (Fließbeschichtungen von Industrieböden, Parkflächen- und Tiefgaragenbeschichtungen) gibt es eigene materialökologische Anforderungen ebenso wie für Flüssigabdichtungen, die als pastöse oder flüssige Abdichtungen und rissüberbrückende Untergrundbehandlung im Innenbereich für Boden- und Wandaufbauten mit Feuchtigkeitsbeanspruchung eingesetzt werden.

Produktanforderungen

Produkte gemäß GISCODE RE0, RE1 oder RE2 bzw. PU10 oder PU20
Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für vor Ort verarbeitete Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc.) einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Einstufung in GISCODE RE0, RE1 oder RE2 bzw. PU10 oder PU20
Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- bzw. Polyurethan-Basis dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie in GISCODE RE0, RE1 oder RE2 bzw. PU10 oder PU20 eingestuft sind.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas
Für Fließbeschichtungen auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis ist bei Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume ein Emissionsprüfbericht vorzulegen, der die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen nachweist.

Nachweismöglichkeiten:
-	Emissions-Prüfbericht oder 
-	abZ der Gruppe Z-156.605 (Fußbodenbeschichtungen)

Anforderung QN 4 BNB BN 1.1.6  Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)

Hinweise:
Die folgenden Anforderungen gelten für vor Ort verarbeitete Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- bzw. PU-Basis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc.). Für Fließbeschichtungen auf mineralischen Oberflächen - OS 8 und 11 (Fließbeschichtungen von Industrieböden, Parkflächen- und Tiefgaragenbeschichtungen) gibt es eigene materialökologische Anforderungen ebenso wie für Flüssigabdichtungen, die als pastöse oder flüssige Abdichtungen und rissüberbrückende Untergrundbehandlung im Innenbereich für Boden- und Wandaufbauten mit Feuchtigkeitsbeanspruchung eingesetzt werden.

Produktanforderungen

Produkte gemäß GISCODE RE0, RE1 bzw. PU10
Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für vor Ort verarbeitete Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc.) einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Einstufung in GISCODE RE0, RE1 bzw. PU10
Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- bzw. Polyurethan-Basis dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie in GISCODE RE0 oder RE1 bzw. PU10 eingestuft sind.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas
Für Fließbeschichtungen auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis ist bei Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume ein Emissionsprüfbericht vorzulegen, der die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen nachweist. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Emissions-Prüfbericht oder 
-	abZ der Gruppe Z-156.605 (Fußbodenbeschichtungen)

Anforderung QN 5 BNB BN 1.1.6  Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc)

Hinweise:
Die folgenden Anforderungen gelten für vor Ort verarbeitete Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- bzw. PU-Basis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc.). Für Fließbeschichtungen auf mineralischen Oberflächen - OS 8 und 11 (Fließbeschichtungen von Industrieböden, Parkflächen- und Tiefgaragenbeschichtungen) gibt es eigene materialökologische Anforderungen ebenso wie für Flüssigabdichtungen, die als pastöse oder flüssige Abdichtungen und rissüberbrückende Untergrundbehandlung im Innenbereich für Boden- und Wandaufbauten mit Feuchtigkeitsbeanspruchung eingesetzt werden.

Produktanforderungen

Produkte gemäß Giscode RE0 und RE1 bzw. PU10
Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas mit TVOC maximal 0,25 mg pro m3

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für vor Ort verarbeitete Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis auf mineralischen Oberflächen (ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc.) einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Einstufung in Giscode RE0 und RE1 bzw. PU10
Fließbeschichtungen auf Epoxidharz- bzw. Polyurethan-Basis dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie in GISCODE RE0 oder RE1 bzw. PU10 eingestuft sind.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas mit TVOC maximal 0,25 mg pro m3
Zur Vermeidung von VOC-Emissionen in die Raumluft ist für Fließbeschichtungen auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas nachzuweisen. Grundlage der Bewertung ist eine Emissionsprüfung zur quantitativen Bestimmung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen. Die Summe der Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen C6 - C16 (TVOC) in der Prüfkammer darf einen Wert von maximal 0,25 mg je m3 nach 28 Tagen nicht überschreiten.

Nachweismöglichkeiten:
-	Emissions-Prüfbericht gemäß Teil II der Grundsätze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, basierend auf der Norm DIN EN ISO 16000-9, der die Einhaltung dieser Anforderung bestätigt
-	abZ der Gruppen Z-157.10 (Oberflächenbehandlungsmittel für Parkette/Holzfußböden) mit Nachweis, dass die strengeren Anforderungen an TVOC eingehalten werden