WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-08-01
Holzschutzmittel
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand Februar 2017.

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1 BNB BN 1.1.6, Holzschutzmittel
Anforderung QN 2  BNB BN 1.1.6, Holzschutzmittel 
Anforderung QN 3  BNB BN 1.1.6, Holzschutzmittel
Anforderung QN 4 BNB BN 1.1.6, Holzschutzmittel
Anforderung QN 5 BNB BN 1.1.6, Holzschutzmittel

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2015/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6 Holzschutzmittel

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für Holzschutzmittel einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Auszüge aus Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Die Einhaltung des europäischen und deutschen Chemikalienrechts sowie der branchenbezogenen Regelwerke wird vorausgesetzt (z.B.: REACH-VO Anhang XVII, POP-VO Anhang I, ChemVerbV, FCKW- und F-Gase-RL, RoH S-RL, GefStoffV, VDL-RL 01, RL 92/112/EWG, 25. BImSchV, Biozidprodukte Verordnung (BPV), ChemVOCFarbV, ect.). Sofern für das spezifische Produkt weitere Stoffbeschränkungen aus anderen Vorschriften resultieren, sind diese ebenfalls einzuhalten.

Deklaration gefährlicher, besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) 
und biozider Stoffe
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
-	Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
-	Stoffe oder Produkte, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind.

Nachweismöglichkeiten:
-	Auszüge aus Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	EPD

Anforderung QN 2, BNB BN 1.1.6					Holzschutzmittel

Produktanforderung
Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe (Borate), unabhängig vom Einsatzbereich

Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen gilt
-	Gebrauchsklasse GK 0  ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv
-	Gebrauchsklasse GK 1-3 Biozidprodukt nur mit Zulassung durch BAUA oder DIBT

Für außenliegende tragende Holzbauteile gilt:
-	Gebrauchsklasse GK 1 ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv
-	Gebrauchsklasse GK 2-4 nur Biozidprodukt mit Zulassung durch BAUA oder DIBT

Für Holzfenster und nichttragende Holbauteile außen gilt:
-	Nur BAuA-zugelassenes Biozidprodukt oder RAL-GZ 830

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Holzschutzmittel einzuhalten:
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Die Einhaltung des europäischen und deutschen Chemikalienrechts sowie der branchenbezogenen Regelwerke wird vorausgesetzt (z.B.: REACH-VO Anhang XVII, POP-VO Anhang I, ChemVerbV, FCKW- und F-Gase-RL, RoH S-RL, GefStoffV, VDL-RL 01, RL 92/112/EWG, 25. BImSchV, Biozidprodukte Verordnung (BPV), ChemVOCFarbV, ect.). Sofern für das spezifische Produkt weitere Stoffbeschränkungen aus anderen Vorschriften resultieren, sind diese ebenfalls einzuhalten.

Deklaration gefährlicher, besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) 
und biozider Stoffe
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
-	Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
-	Stoffe oder Produkte, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	EPD

Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe, (reproduktionstoxische Borverbindungen)
Holzschutzmittel dürfen unabhängig vom Einsatzbereich keine reproduktionstoxische Borverbindungen enthalten, wie z.B.:
-	Borsäure
-	Dibortrioxid
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Masseprozent erlaubt.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen
Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen (z. B. ungeheizten Atrien, Schwimmhallen) nebst Auskragungen nach außen, unterseitig ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für die Gebrauchsklasse GK 0  ausschließlich konstruktiv nach DIN 68800-2
-	für Gebrauchsklasse GK 1-3 auch durch Holzschutzmittel, sofern deren  Biozidprodukt eine Zulassung durch BAUA oder DIBT nachweisen

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Begleitdokument gemäß DIN 68800
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBt
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von außenliegenden tragenden Holzbauteilen
Für außenliegende tragende Holzbauteile ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für die Gebrauchsklasse GK 1  ausschließlich konstruktiv nach DIN 68800-2
-	für Gebrauchsklasse GK 2-4 auch durch Holzschutzmittel, sofern deren  Biozidprodukt eine Zulassung durch BAUA oder DIBT nachweisen

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Begleitdokument gemäß DIN 68800
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBt
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von Holzfenstern und außenliegenden nichttragenden Holzbauteilen

Für außenliegende nichttragende Holzbauteile und Holzfenster ist der Einsatz von Holzschutzmitteln nur zulässig, wenn deren Biozidprodukte eine Zulassung durch BAUA oder DIBt nachweisen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBt
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 3, BNB BN 1.1.6					Holzschutzmittel

Produktanforderung
Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe (Borate), unabhängig vom Einsatzbereich

Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen gilt:
-	Gebrauchsklasse GK 0-1  ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv
-	Gebrauchsklasse GK 2-3 nur Biozidprodukt mit Zulassung durch BAUA oder DIBT

Für außenliegende tragende Holzbauteile gilt:
-	Gebrauchsklasse GK 1-2  ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder über Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350
-	Gebrauchsklasse GK 3-4 nur Biozidprodukt mit Zulassung durch BAUA oder DIBT

Für Holzfenster und nichttragende Holbauteile außen gilt:
-	Nur BAuA-zugelassenes Biozidprodukt oder RAL-GZ 830

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Holzschutzmittel einzuhalten:
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Die Einhaltung des europäischen und deutschen Chemikalienrechts sowie der branchenbezogenen Regelwerke wird vorausgesetzt (z.B.: REACH-VO Anhang XVII, POP-VO Anhang I, ChemVerbV, FCKW- und F-Gase-RL, RoH S-RL, GefStoffV, VDL-RL 01, RL 92/112/EWG, 25. BImSchV, Biozidprodukte Verordnung (BPV), ChemVOCFarbV, ect.). Sofern für das spezifische Produkt weitere Stoffbeschränkungen aus anderen Vorschriften resultieren, sind diese ebenfalls einzuhalten.

Deklaration gefährlicher, besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) 
und biozider Stoffe
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
-	Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
-	Stoffe oder Produkte, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	EPD

Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe, (reproduktionstoxische Borverbindungen) unabhängig vom Einsatzbereich
Holzschutzmittel dürfen unabhängig vom Einsatzbereich keine reproduktionstoxischen Borverbindungen enthalten, wie z.B.:
-	Borsäure
-	Dibortrioxid
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Masseprozent erlaubt.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen
Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen (z. B. ungeheizten Atrien, Schwimmhallen) nebst Auskragungen nach außen, unterseitig ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für die Gebrauchsklasse GK 0-1  ausschließlich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2
-	für Gebrauchsklasse GK 2-3 auch durch Holzschutzmittel, sofern deren  Biozidprodukte eine Zulassung durch BAUA oder DIBT nachweisen

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Begleitdokument gemäß DIN 68800
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBt
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von außenliegenden tragenden Holzbauteilen
Für außenliegende tragende Holzbauteile ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für Gebrauchsklasse GK 1-2  ausschliesslich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2
-	für Gebrauchsklasse GK 3-4 auch durch Holzschutzmittel, sofern deren  Biozidprodukt eine Zulassung durch BAUA oder DIBT nachweisen

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von Holzfenstern und außenliegenden nichttragenden Holzbauteilen

Für außenliegende nichttragende Holzbauteile und Holzfenster ist der Einsatz von Holzschutzmitteln nur zulässig, wenn deren Biozidprodukte eine Zulassung durch BAUA oder DIBt nachweisen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBt
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 4  BNB BN 1.1.6					Holzschutzmittel

Produktanforderung
Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe (Borate), unabhängig vom Einsatzbereich

Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen gilt:
-	Gebrauchsklasse GK 0-3  ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder über Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350

Für außenliegende tragende Holzbauteile gilt:
-	Gebrauchsklasse GK 1-3  ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder über Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350
-	Gebrauchsklasse GK 4 nur Biozidprodukte mit Zulassung durch BAUA oder DIBT

Für Holzfenster und nichttragende Holzbauteile außen gilt:
-	Ausführung ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv
-	Ausnahme: Fenster Gebrauchsklasse GK3 nur BAUA-zugelassenes Biozidprodukt oder RAL-GZ 830

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Holzschutzmittel einzuhalten:
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Die Einhaltung des europäischen und deutschen Chemikalienrechts sowie der branchenbezogenen Regelwerke wird vorausgesetzt (z.B.: REACH-VO Anhang XVII, POP-VO Anhang I, ChemVerbV, FCKW- und F-Gase-RL, RoH S-RL, GefStoffV, VDL-RL 01, RL 92/112/EWG, 25. BImSchV, Biozidprodukte Verordnung (BPV), ChemVOCFarbV, ect.). Sofern für das spezifische Produkt weitere Stoffbeschränkungen aus anderen Vorschriften resultieren, sind diese ebenfalls einzuhalten.

Deklaration gefährlicher, besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) 
und biozider Stoffe
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
-	Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
-	Stoffe oder Produkte, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	EPD

Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe, (reproduktionstoxische Borverbindungen) unabhängig vom Einsatzbereich
Holzschutzmittel dürfen unabhängig vom Einsatzbereich keine reproduktionstoxische Borverbindungen enthalten, wie z.B.:
-	Borsäure
-	Dibortrioxid
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Masseprozent erlaubt.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine Borate deklariert sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von tragenden Holzbauteilen in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen
Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen (z. B. ungeheizten Atrien, Schwimmhallen) nebst Auskragungen nach außen, unterseitig ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für die Gebrauchsklasse GK 0-3  ausschließlich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von außenliegenden tragenden Holzbauteilen
Für außenliegende tragende Holzbauteile ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für Gebrauchsklasse GK 1-2  ausschliesslich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2
-	für Gebrauchsklasse GK 3-4 auch durch Holzschutzmittel, sofern deren  Biozidprodukt eine Zulassung durch BAUA oder DIBT nachweisen

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Begleitdokument gemäß DIN 68800
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBt
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Anforderungen an den Holzschutz von Holzfenstern und außenliegenden nichttragenden Holzbauteilen

Für Holzfenster und nichttragende Holbauteile innen und außen ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	außer bei Fenstern GK3 ausschliesslich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2
-	für Fenster GK3 auch durch Holzschutzmittel, sofern deren Biozidprodukt eine Zulassung durch BAUA nachweisen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Anforderung QN 5  BNB BN 1.1.6					Holzschutzmittel

Produktanforderung
Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe (Borate), unabhängig vom Einsatzbereich

Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen gilt:
-	Gebrauchsklasse GK 0-3  ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder über Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350

Für außenliegende tragende Holzbauteile gilt:
-	Gebrauchsklasse GK 1-4 ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder über Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350

Für Holzfenster und nichttragende Holzbauteile außen gilt:
-	Ausführung ohne chemische Holzschutzmittel, Holzschutz ausschließlich konstruktiv
-	Ausnahme: Fenster Gebrauchsklasse GK3 nur BAUA-zugelassenes Biozidprodukt oder RAL-GZ 830

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Holzschutzmittel einzuhalten:
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Die Einhaltung des europäischen und deutschen Chemikalienrechts sowie der branchenbezogenen Regelwerke wird vorausgesetzt (z.B.: REACH-VO Anhang XVII, POP-VO Anhang I, ChemVerbV, FCKW- und F-Gase-RL, RoH S-RL, GefStoffV, VDL-RL 01, RL 92/112/EWG, 25. BImSchV, Biozidprodukte Verordnung (BPV), ChemVOCFarbV, ect.). Sofern für das spezifische Produkt weitere Stoffbeschränkungen aus anderen Vorschriften resultieren, sind diese ebenfalls einzuhalten.

Deklaration gefährlicher, besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) 
und biozider Stoffe
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
-	Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
-	Stoffe oder Produkte, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	EPD

Ausschluss bestimmter gefährlicher Einzelstoffe, (reproduktionstoxische Borverbindungen) unabhängig vom Einsatzbereich
Holzschutzmittel dürfen unabhängig vom Einsatzbereich keine reproduktionstoxische Borverbindungen enthalten, wie z.B.:
-	Borsäure
-	Dibortrioxid
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Masseprozent erlaubt.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine Borate deklariert sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von tragenden Holzbauteilen in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen
Für tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen (z. B. ungeheizten Atrien, Schwimmhallen) nebst Auskragungen nach außen, unterseitig ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für die Gebrauchsklasse GK 0-3  ausschließlich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von außenliegenden tragenden Holzbauteilen
Für außenliegende tragende Holzbauteile ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	für Gebrauchsklasse GK 1-4  ausschliesslich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an den Holzschutz von Holzfenstern und außenliegenden nichttragenden Holzbauteilen

Für Holzfenster und nichttragende Holbauteile innen und außen ist der Holzschutz in Abhängigkeit der Gebrauchsklasse wie folgt sicherzustellen:
-	außer bei Fenstern GK3 ausschliesslich konstruktiv oder durch geeignete Hölzer mit natürlicher Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2
-	für Fenster GK3 auch durch Holzschutzmittel, sofern deren Biozidprodukt eine Zulassung durch BAUA nachweisen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungsbeschreibung (LV), Konstruktionspläne und -beschreibung
-	Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung